Załącznik nr 1.1 do SWZ **Formularz cenowy – przedmiar robót.**
**„Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta i gminy Łazy w roku 2023”**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis elementu robót | Jedn. | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość netto (cena jednostkowa x ilość) |
| 1 | Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych poprzez wbudowanie mieszaniny grysowo-emulsyjnej pod ciśnieniem za pomocą remonterów drogowych. Zakres zgodny z SST. Łaty przy głębokości 5 cm | m2 | 2200 |  |  |
| 1.1. | Dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości | m2 | 800 |  |  |
| 2.1 | Remont nawierzchni asfaltowych z wycinaniem uszkodzonego miejsca nawierzchni i uzupełnieniem mieszanką mineralno-asfaltową „na goraco” zgodnie z SST. Łaty przy głębokości 5 cm | m2 | 300 |  |  |
| 2.2 | Remont nawierzchni asfaltowych z wycinaniem uszkodzonego miejsca nawierzchni, uzupełnienie ubytków tłuczniem z zagęszczeniem mechanicznym i uzupełnieniem mieszanką mineralno-asfaltową „na goraco” zgodnie z SST. Łaty przy głębokości 5 cm | m2 | 200 |  |  |
| 3.1 | Remont nawierzchni asfaltowych z wycinaniem uszkodzonego miejsca nawierzchni i uzupełnieniem mieszanką mineralno-asfaltową „na zimno” zgodnie z SST. Łaty przy głębokości 5 cm | m2 | 10 |  |  |
| 3.2 | Remont nawierzchni asfaltowych z wycinaniem uszkodzonego miejsca nawierzchni, uzupełnienie ubytków tłuczniem z zagęszczeniem mechanicznym i uzupełnieniem mieszanką mineralno-asfaltową „na zimno” zgodnie z SST. Łaty przy głębokości 5 cm | m2 | 10 |  |  |
| 4 | Regulacja (naprawa) pionowa studzienek ściekowych (kratek ulicznych) zgodnie z SST | szt | 2 |  |  |
| 5 | Remont cząstkowy nawierzchni z kostki betonowej (porozbiórkowej), zgodnie ze SST | m2 | 50 |  |  |
| 6 | Remont cząstkowy nawierzchni z kostki betonowej (nowej – materiał Wykonawcy), zgodnie ze SST | m2 | 30 |  |  |
| 7 | Remont cząstkowy nawierzchni z płyt betonowych 35x35(porozbiórkowych) zgodnie ze SST | m2 | 20 |  |  |
| 8 | Remont cząstkowy nawierzchni z płyt betonowych 35x35 (nowych–materiał Wykonawcy), zgodnie ze SST | m2 | 40 |  |  |
| 9 | Remont krawężnika betonowego (porozbiórkowy), zgodnie ze SST | mb | 30 |  |  |
| 10 | Remont krawężnika betonowego (nowy – materiał Wykonawcy), zgodnie ze SST | mb | 10 |  |  |
|  | Wartość netto |  |  |  |  |
|  | VAT 23% |  |  |  |  |
|  | Wartość brutto |  |  |  |  |

***DOKUMENT NALEŻY PODPISAĆ ELEKTRONICZNIE***